hcer npe sum t=htrig

0

100

200

300

400

500

600

700

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16936

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

250

300

350

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16937

hcer npe sum t=htrig

0

100

200

300

400

500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16938

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

250

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16942

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

1200

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16948

hcer npe sum t=htrig

0

100

200

300

400

500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16949

hcer npe sum t=htrig

0

1000

2000

3000

4000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16950

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

1200

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16953

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16954

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16955

hcer npe sum t=htrig

0

100

200

300

400

500

600

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16960

hcer npe sum t=htrig

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16961

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 16970

hcer npe sum t=htrig

0

250

500

750

1000

1250

1500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17124

hcer npe sum t=htrig

0

1000

2000

3000

4000

5000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17127

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17128

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17130

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17131

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17132

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17146

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17148

hcer npe sum t=htrig

0

5000

10000

15000

20000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17149

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17153

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17154

hcer npe sum t=htrig

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17155

hcer npe sum t=htrig

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17225

hcer npe sum t=htrig

0

250

500

750

1000

1250

1500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17227

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17228

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17229

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17230

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17231

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17233

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17241

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17242

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

250

300

350

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17292

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

250

300

350

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17295

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17297

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17298

hcer npe sum t=htrig

0

100

200

300

400

500

600

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17299

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17300

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17312

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17434

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17435

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17436

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17437

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17438

hcer npe sum t=htrig

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17439

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17447

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17448

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

250

300

350

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17449

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17450

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17451

hcer npe sum t=htrig

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17452

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

250

300

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17454

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17459

hcer npe sum t=htrig

0

10

20

30

40

50

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17463

hcer npe sum t=htrig

0

20

40

60

80

100

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17464

hcer npe sum t=htrig

0

50

100

150

200

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17465

hcer npe sum t=htrig

0

100

200

300

400

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17468

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17469

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17470

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17471

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17472

hcer npe sum t=htrig

0

200

400

600

800

1000

1200

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

CC RAW ADC (nphe)

htrig hcer-latch

run 17473